|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACO SELF Hexaline | | |  |  |
| poz | opis | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno |
|  | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO Self HexaLine. Kanal je izrađen iz čvrstog kompozitnog materijala crne boje, s pokrovnom rešetkom iz crne plastike mosnog profila, ili po izboru ACO Self pokrovnih rešetki s razredom opterećenja za pješački promet. Građevinska duljina/visina 100/8 cm, širina 13,2 cm . Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |